Adresa stavby:
 Adresa:
IČ:
 DIČ:

 Zástupce: Vladimír Vavřena
 tel.:
 fax:
 e-mail:
 MŠ Pohádka, Strakonická 211/12, Liberec 9

Strakonická
 Cena celkem:
 Dokončení výroby: 
 Termín realizace: 
 Výrobní rozměry dodal: 
 Zpracováno dne:

Statutární město Liberec

 

Cena bez DPH:
   
DPH[21%]:
          
Cena s DPH:
           
Všechna okna jsou vyrobena z 6 ti komorového profilového systému 
Stavební hloubka: 82,5 mm
Pohledová výška rámů oken: 66mm

K výšce plastových oken není připočítána výška podkladového profilu, která činí +30mm.
POZICE OKEN A DVEŘÍ JSOU VYKRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU.

 

Základní cena:
 
Barva (ext/int):
Sklo:
 
Rám:
Sloupek:
Křídlo:
Zazdívací lišta:
Barva těsnění:
Montáž:
Klika:
Doplňky:

 

 

 

Výška kliky:

 

 

 

 

 

 

 

 
			
Stavební otvor: 1820,0 x 2130,0 mm
Rozměry rámu: 1800,0 x 2080,0 mm
Pozice: 1/: Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem + příslušenství
Čtyřdílné okno s poutcem a 
sloupkem
bílá
F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 
plastový rámeček
rám 70 mm
sloupek 92 mm
křídlo 82 mm oblé
30 mm
černá
žádná
klika SECUSTIK bílá
Parapet vnitřní plast bílý 
Bílá, d=podle okna, hl=200, 1ks  
Parapet Al bílá, d=podle okna, 
hl=260, 1ks  
 Žaluzie ISSO celostín. b:1/S  
  bílá Fe ovl:P pole A
 Žaluzie ISSO celostín. b:1/S  
  bílá Fe ovl:P pole B
 Žaluzie ISSO celostín. b:1/S  
  bílá Fe ovl:L pole C
 Žaluzie ISSO celostín. b:1/S  
  bílá Fe ovl:P pole D
 (FFG)  A:1/2 , B:1/2 , C:621, D:621
			
 Celkem:
Množství: 8
Cena za ks: 

 

Stavební otvor: 1802,0 x 2750,0 mm
Rozměry rámu: 1782,0 x 2700,0 mm
Pozice: 2/: Sestava
Pozice: 2a
Základní cena:
Barva (ext/int):
Sklo:
 
Rám:
Sloupek:
Křídlo:
Zazdívací lišta:
Barva těsnění:
Klika:
Doplňky:

 

 
 
Výška kliky:
______________
Pozice: 2b
Základní cena:
 
Barva (ext/int):
Sklo:
 
Rám:
Sloupek:
Křídlo:
 
Zazdívací lišta:
Barva těsnění:
Pevné příčky:
Klika:

 

 

 

 

 

 
______________

 

 

 

 

 
Doplňky:

 

Výška kliky:
______________
Spoje:

 

 

 
______________

			
žádná
 Žaluzie ISSO celostín. 
b:1/S    bílá Fe ovl:P pole A.1
 Žaluzie ISSO celostín. 
b:1/S    bílá Fe ovl:P pole A.2
 Žaluzie ISSO celostín. 
b:1/S    bílá Fe ovl:P pole B
 (FFG)  A:1071
___________________________
celkem
ZM3284  spoj 2mm 
			
880,0x2080,0 mm   1 ks
Dvojdílné okno s poutcem
bílá
F4-16TGI-TN4 Float-TopN 
u=1.1 plastový rámeček
rám 70 mm
sloupek 92 mm
křídlo 82 mm oblé
30 mm
černá
klika SECUSTIK bílá
Parapet vnitřní plast bílý 
Bílá, d=podle okna, hl=200, 1ks
Parapet Al bílá, d=podle 
okna, hl=260, 1ks
 Žaluzie ISSO celostín. 
b:1/S    bílá Fe ovl:P pole A
 Žaluzie ISSO celostín. 
b:1/S    bílá Fe ovl:L pole B
 (FFG)  A:1/2 , B:621
___________________________
900,0x2700,0 mm   1 ks
Dvojdílné balkonové dveře 
s poutcem
bílá
F4-16TGI-TN4 Float-TopN 
u=1.1 plastový rámeček
rám 70 mm
sloupek 92 mm
křídlo 82 mm oblé
FIX
30 mm
černá
60060
klika SECUSTIK bílá
 Celkem:
Množství: 2
Cena za ks: 

Stavební otvor: 4558,0 x 2750,0 mm
Rozměry rámu: 4538,0 x 2700,0 mm
Pozice: 3/: Sestava
Pozice: 3a
Základní cena:
 
Barva (ext/int):
Sklo:
 
Rám:
Sloupek:
Křídlo:
Zazdívací lišta:
Barva těsnění:
Klika:
Doplňky:

 

 

 

 
 
Výška kliky:
______________
Pozice: 3b
Základní cena:
 
Barva (ext/int):
Sklo:
 
Rám:

 

 

 

 

 

 

 

 
______________

 

 
 
Sloupek:
Křídlo:
 
Zazdívací lišta:
Barva těsnění:
Pevné příčky:
Klika:
 
Doplňky:

 

Výška kliky:
______________
Spoje:

			

 

 

 

 
 
______________

 
			
sloupek 92 mm
křídlo 82 mm oblé
FIX
30 mm
černá
60060
klika SECUSTIK bílá
žádná
 Žaluzie ISSO celostín. 
b:1/S    bílá Fe ovl:P pole A.1
 Žaluzie ISSO celostín. 
b:1/S    bílá Fe ovl:P pole A.2
 Žaluzie ISSO celostín. 
b:1/S    bílá Fe ovl:P pole B
 (FFG)  A:1071
___________________________
celkem
ZM5204  spoj osma s vyzt.7710 
ZM5204  spoj osma s vyzt.7710 
			
1800,0x2080,0 mm   2 ks
Čtyřdílné okno s poutcem a 
sloupkem
bílá
F4-16TGI-TN4 Float-TopN 
u=1.1 plastový rámeček
rám 70 mm
sloupek 92 mm
křídlo 82 mm oblé
30 mm
černá
klika SECUSTIK bílá
Parapet vnitřní plast bílý 
Bílá, d=podle okna, hl=200, 1ks
Parapet Al bílá, d=podle 
okna, hl=260, 1ks
Parapet Al bílá, d=podle 
okna, hl=260, 1ks
 Žaluzie ISSO celostín. 
b:1/S    bílá Fe ovl:P pole A
 Žaluzie ISSO celostín. 
b:1/S    bílá Fe ovl:P pole B
 Žaluzie ISSO celostín. 
b:1/S    bílá Fe ovl:L pole C
 Žaluzie ISSO celostín. 
b:1/S    bílá Fe ovl:P pole D
 (FFG)  A:1/2 , B:1/2 , C:621, D:621
___________________________
900,0x2700,0 mm   1 ks
Dvojdílné balkonové dveře 
s poutcem
bílá
F4-16TGI-TN4 Float-TopN 
u=1.1 plastový rámeček
rám 70 mm
 Celkem:
Množství: 1
Cena za ks: 

 

Základní cena:
Barva (ext/int):
Sklo:
 
Rám:
Křídlo:
Zazdívací lišta:
Barva těsnění:
Montáž:
Klika:
Doplňky:
 
Výška kliky:

 

 

 

 

Stavební otvor: 920,0 x 1530,0 mm
Rozměry rámu: 900,0 x 1480,0 mm
Pozice: 4/: Jednodílné okno + příslušenství
Jednodílné okno
bílá
F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 
plastový rámeček
rám 70 mm
křídlo 82 mm oblé
30 mm
černá
žádná
klika SECUSTIK bílá
Parapet Al bílá, d=podle okna, 
hl=260, 1ks
 (FFG)  A:621
			
 Celkem:
Množství: 2
Cena za ks: 

Základní cena:
Barva (ext/int):
Sklo:
 
Rám:
Křídlo:
Zazdívací lišta:
Barva těsnění:
Montáž:
Klika:
Doplňky:
 
Výška kliky:

 

 

 

 
			
Stavební otvor: 920,0 x 1530,0 mm
Rozměry rámu: 900,0 x 1480,0 mm
Pozice: 5/: Jednodílné okno + příslušenství
Jednodílné okno
bílá
F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 
plastový rámeček
rám 70 mm
křídlo 82 mm oblé
30 mm
černá
žádná
klika SECUSTIK bílá
Parapet Al bílá, d=podle okna, 
hl=260, 1ks  
 (FFG)  A:621
			
 Celkem:
Množství: 2
Cena za ks: 

Základní cena:
Barva (ext/int):
Sklo:
 
Rám:
Sloupek:
Křídlo:
Zazdívací lišta:
Barva těsnění:
Montáž:
Klika:
Doplňky:

 

Výška kliky:

 

 

 

 

 

 
			
Stavební otvor: 920,0 x 2130,0 mm
Rozměry rámu: 900,0 x 2080,0 mm
Pozice: 6/: Dvojdílné okno s poutcem + příslušenství
Dvojdílné okno s poutcem
bílá
F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 
plastový rámeček
rám 70 mm
sloupek 92 mm
křídlo 82 mm oblé
30 mm
černá
žádná
klika SECUSTIK bílá
Parapet Al bílá, d=podle okna, 
hl=260, 1ks
 Žaluzie ISSO celostín. b:1/S  
  bílá Fe ovl:P pole A
 Žaluzie ISSO celostín. b:1/S  
  bílá Fe ovl:P pole B
 (FFG)  A:1/2 , B:621
			
 Celkem:
Množství: 1
Cena za ks: 

Základní cena:
 
Barva (ext/int):
Sklo:
 
Rám:
Kampfer:
Křídlo:
 
Zazdívací lišta:
Barva těsnění:
Montáž:
Klika:
 
Doplňky:

 
Výška kliky:

 

 

 

 

 

 

Stavební otvor: 1820,0 x 2130,0 mm
Rozměry rámu: 1800,0 x 2080,0 mm
Pozice: 7/: Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem + příslušenství
Čtyřdílné okno s poutcem a 
sloupkem
bílá
F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 
plastový rámeček
rám 70 mm
sloupek 92 mm
křídlo 82 mm oblé
FIX
30 mm
černá
žádná
klika SECUSTIK bílá
žádná
Parapet vnitřní plast bílý 
Bílá, d=podle okna, hl=200, 1ks   
Parapet Al bílá, d=podle okna, 
hl=260, 1ks   
 (FFG)  A:1/2 , B:1/2 
			
 Celkem:
Množství: 1
Cena za ks: 

Základní cena:
Barva (ext/int):
Sklo:
 
Rám:
Křídlo:
Zazdívací lišta:
Barva těsnění:
Montáž:
Klika:
Doplňky:

 
Výška kliky:

 

 

 

 

 
			
Stavební otvor: 920,0 x 1210,0 mm
Rozměry rámu: 900,0 x 1160,0 mm
Pozice: 8/: Jednodílné okno + příslušenství
Jednodílné okno
bílá
F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 
plastový rámeček
rám 70 mm
křídlo 82 mm oblé
30 mm
černá
žádná
klika SECUSTIK bílá
Parapet Al bílá, d=podle okna, 
hl=260, 1ks    
Parapet vnitřní plast bílý 
Bílá, d=podle okna, hl=120, 1ks 
 (FFG)  A:421
			
 Celkem:
Množství: 23
Cena za ks: 

Základní cena:
Barva (ext/int):
Sklo:
 
Rám:
Křídlo:
Zazdívací lišta:
Barva těsnění:
Montáž:
Klika:
Doplňky:

 
Výška kliky:

 

 

 

 

 
			
Stavební otvor: 920,0 x 1510,0 mm
Rozměry rámu: 900,0 x 1460,0 mm
Pozice: 9/: Jednodílné okno + příslušenství
Jednodílné okno
bílá
F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 
plastový rámeček
rám 70 mm
křídlo 82 mm oblé
30 mm
černá
žádná
klika SECUSTIK bílá
Parapet Al bílá, d=podle okna, 
hl=260, 1ks      
Parapet vnitřní plast bílý 
Bílá, d=podle okna, hl=120, 1ks   
 (FFG)  A:621
			
 Celkem:
Množství: 2
Cena za ks: 

Položky
 Položek: 9 cena:

 

  

  

  
 Parapety vnitřní

 Parapety vnější

 Žaluzie

 Příplatek za skla

 Doplňující a spojovací profily

 Demontáž

 Montáž

 Likvidace

 Zednické zapravení vnitřní i venkovní

 Montáž vnitřních a venkovních parapetů

 Oprava obkladů ostění

 Součet:
 DPH[21%]:
 Celkem:

 Záloha: