Akce: Česká čp. 617 a Nad Sokolovnou čp. 616 požadavky na chlazení strojoven výtahu

Rozměry strojovny:   


V prostoru strojoven je umístněný motor výtahu a záložní bateriový zdroj, který se v letních měsících přehřívá.

Instalací chladící jednotky je nutné zajistit teplotu ve strojovně v rozmezí 1°– 25 °C. K chladící jednotce musí být přiveden samostatný kabel a s jištěním 16A. Pro zlepšení izolace je počítáno s zateplením nebo výměnou dveří do strojovny za dodržení všech požárních předpisů