**MARTIN SRNA** IČO: 133 45 176

Autorizovaný technik pro pozemní stavby martinsrna@iol.cz

Slezská 164, 460 01 Liberec 15 Tel.: 608 142 565

**NAVÝŠENÍ KAPACITY ZŠ KAPLICKÉHO**

**- stavební úpravy pro změny v užívání části stavby -**

## VÝPIS DVEŘÍ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |
| Místo stavby | | : **Liberec XXIII - Doubí, Kaplického ul., č.p. 384** | | |
| Investor | | : **Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec** | | |
| Účel PD | | : **Dokumentace pro provádění stavby** | | |
| Číslo zakázky | | : **15-006** | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
| Datum: | **květen 2015** | | Vypracoval: | **Martin Srna** |

**1) NOVÉ DVEŘE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | ROZMĚRY | TYP - POPIS | POČET | |
|  | SCHEM. ZOBRAZENÍ |  |  | |
|  | ZÁRUBEŇ |  | Levé | Pravé |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **900 x 1970 mm** | **Nové** dřevěné vnitřní dveře s polodrážkou jednokřídlé  **protipožární EI 30 DP3-C** – opatřené samouzavíračem  Částečně prosklené (svislý průhled) – sklo čiré protipožární bezpečnostní  Např. dveře VERTIKA od firmy Masonite  povrch CPL Laminát – dekor dle výběru investora  Kování standardní – ocel, klika + klika, dle výběru investora  Zámek s cylindrickou vložkou (FAB) | **2** | **-** |
| Zárubeň ocelová hranatá dvoudílná pro dodatečnou montáž pro zděnou stěnu tl. cca 180 mm, bez podlahového zapuštění (např. zárubeň typ DZD od firmy HSE). V provedení pro **požární uzávěr**. | | | 1 | - |
| Zárubeň ocelová hranatá pro sádrokartonovou příčku tl. 150 mm, bez podlahového zapuštění (např. zárubeň typ LZ od firmy HSE). V provedení pro **požární uzávěr**. | | | 1 | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **900 x 1970 mm** | **Nové** dřevěné vnitřní dveře s polodrážkou jednokřídlé  **protipožární EI 30 DP3-C** – opatřené samouzavíračem  Částečně prosklené (svislý průhled) – sklo čiré protipožární bezpečnostní  Např. dveře VERTIKA od firmy Masonite  povrch CPL Laminát – dekor dle výběru investora  Kování standardní – ocel, klika + klika, dle výběru investora  Zámek s cylindrickou vložkou (FAB) | **-** | **3** |
| Zárubeň ocelová hranatá dvoudílná pro dodatečnou montáž pro zděnou stěnu tl. cca 180 mm, bez podlahového zapuštění (např. zárubeň typ DZD od firmy HSE). V provedení pro **požární uzávěr**. | | | - | 1 |
| Zárubeň ocelová hranatá dvoudílná pro dodatečnou montáž pro zděnou stěnu tl. cca 150 mm, bez podlahového zapuštění (např. zárubeň typ DZD od firmy HSE). V provedení pro **požární uzávěr**. | | | - | 1 |
| Zárubeň ocelová hranatá pro sádrokartonovou příčku tl. 150 mm, bez podlahového zapuštění (např. zárubeň typ LZ od firmy HSE). V provedení pro **požární uzávěr**. | | | - | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | ROZMĚRY | TYP - POPIS | POČET | |
|  | SCHEM. ZOBRAZENÍ |  |  | |
|  | ZÁRUBEŇ |  | Levé | Pravé |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **900 x 1970 mm** | **Nové** dřevěné vnitřní dveře s polodrážkou jednokřídlé  **protipožární EI 15 DP3-C** – opatřené samouzavíračem  Částečně prosklené (svislý průhled) – sklo čiré protipožární bezpečnostní  Např. dveře VERTIKA od firmy Masonite  povrch CPL Laminát – dekor dle výběru investora  Kování standardní – ocel, klika + klika, dle výběru investora  Zámek s cylindrickou vložkou (FAB) | **2** | **-** |
| Zárubeň ocelová hranatá dvoudílná pro dodatečnou montáž pro železobetonovou stěnu tl. cca 80 mm, bez podlahového zapuštění (např. zárubeň typ DZD od firmy HSE). V provedení pro **požární uzávěr**. | | | 1 | - |
| Zárubeň ocelová hranatá pro sádrokartonovou příčku tl. 150 mm, bez podlahového zapuštění (např. zárubeň typ LZ od firmy HSE). V provedení pro **požární uzávěr**. | | | 1 | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **900 x 1970 mm** | **Nové** dřevěné vnitřní dveře s polodrážkou jednokřídlé  **protipožární EI 15 DP3-C** – opatřené samouzavíračem  Částečně prosklené (svislý průhled) – sklo čiré protipožární bezpečnostní  Např. dveře VERTIKA od firmy Masonite  povrch CPL Laminát – dekor dle výběru investora  Kování standardní – ocel, klika + klika, dle výběru investora  Zámek s cylindrickou vložkou (FAB) | **-** | **2** |
| Zárubeň ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž HSE typ DZD nebo DSv pro železobeton. stěnu tl. cca 80 mm, bez podlahového zapuštění. V provedení pro **požární uzávěr**. | | | - | 1 |
| Zárubeň ocelová hranatá pro sádrokartonovou příčku tl. 150 mm, bez podlahového zapuštění (např. zárubeň typ LZ od firmy HSE). V provedení pro **požární uzávěr**. | | | - | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | ROZMĚRY | TYP - POPIS | POČET | |
|  | SCHEM. ZOBRAZENÍ |  |  | |
|  | ZÁRUBEŇ |  | Levé | Pravé |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **1600 x 1970 mm** | **Nové** dřevěné vnitřní dveře s polodrážkou dvoukřídlé plné  **protipožární EI 30 DP3-C**  opatřené samouzavíračem, koordinátorem pohybu dveřních křídel, a panikovým zámkem ovládaným klikou v provedení klika + klika  povrch CPL Laminát – dekor dle výběru investora  Zámek s cylindrickou vložkou (FAB) | **3** | **-** |
| Zárubeň ocelová hranatá dvoudílná pro dodatečnou montáž pro zděnou stěnu tl. cca 180 mm, bez podlahového zapuštění (např. zárubeň typ DZD od firmy HSE). V provedení pro **požární uzávěr**. | | | 2 | - |
| Zárubeň ocelová hranatá pro sádrokartonovou příčku tl. 150 mm, bez podlahového zapuštění (např. zárubeň typ LZ od firmy HSE). V provedení pro **požární uzávěr**. | | | 1 | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **1800 x 1970 mm** | **Nové** dřevěné vnitřní dveře s polodrážkou dvoukřídlé plné  **protipožární EI 15 DP3-C**  opatřené samouzavíračem, koordinátorem pohybu dveřních křídel, a panikovým zámkem ovládaným klikou v provedení klika + klika  vybavené magnetickým zařízením pro automatické zavření při požáru pomocí kouřových čidel – dveře trvale otevřené, blokované v otevřeném stavu magnety - napojené na kouřová čidla, která zajistí uzavření dveří v případě požáru automaticky odblokováním magnetů - certifikovaný systém.  povrch CPL Laminát – dekor dle výběru investora  Zámek s cylindrickou vložkou (FAB) |  | **1** |
| Zárubeň ocelová hranatá pro sádrokartonovou příčku tl. 150 mm, bez podlahového zapuštění (např. zárubeň typ LZ od firmy HSE). V provedení pro **požární uzávěr**. | | | - | 1 |

**2) UPRAVOVANÉ STÁVAJÍCÍ DVEŘE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | ROZMĚRY | TYP - POPIS | POČET | |
|  | SCHEM. ZOBRAZENÍ |  |  | |
|  | ZÁRUBEŇ |  | Levé | Pravé |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** | **900 x 1970 mm** | **Stávající** dřevěné vnitřní dveře s polodrážkou jednokřídlé plné **protipožární**  Požadované provedení **EW 30 DP3-C**  Úprava stávajících dveří:  **- opatřit samouzavíračem** | **-** | **1** |
| **Stávající** ocelová lisovaná zárubeň | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** | **1450 x 1970 mm** | **Stávající** dřevěné vnitřní dveře s polodrážkou dvoukřídlé plné **protipožární**  Úprava stávajících dveří:  **- opatřit panikovým zámkem ovládaným klikou v provedení klika + klika**  **- opatřit koordinátorem pohybu dveřních křídel a samouzavíračem** | **1** | **-** |
| **Stávající** ocelová lisovaná zárubeň | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | ROZMĚRY | TYP - POPIS | POČET | |
|  | SCHEM. ZOBRAZENÍ |  |  | |
|  | ZÁRUBEŇ |  | Levé | Pravé |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9** | **1800 x 2100 + 1200 mm** | **Stávající** kovové (ocel + hliník) vstupní dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem, prosklené bezpečnostním sklem, dřevěná madla, s podlahovými zavírači a stavěči křídel  Úprava stávajících dveří:  **- opatřit panikovým zámkem ovládaným klikou v provedení klika + klika**  **- opatřit a koordinátorem pohybu dveřních křídel a samouzavíračem**  - v případě potřeby upravit polohu stávajících madel  - stávající podlahové zavírače a stavěče křídel demontovat (odpojit) | **2** | **-** |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | **1800 x 2100 + 1200 mm** | **Stávající** kovové (ocel + hliník) vstupní dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem, prosklené bezpečnostním sklem, dřevěná madla, s podlahovými zavírači a stavěči křídel  Úprava stávajících dveří:  **- opatřit panikovým kováním (horizontální madlo)**  **- opatřit a koordinátorem pohybu dveřních křídel a samouzavíračem**  - stávající dřevěná madla odstranit  - stávající podlahové zavírače a stavěče křídel demontovat (odpojit) | **1** | **1** |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **11** | **1800 x 2100 mm** | **Stávající** kovové (ocel + hliník) vstupní dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem, prosklené bezpečnostním sklem, dřevěná madla, s podlahovými zavírači a stavěči křídel  Úprava stávajících dveří:  **- opatřit panikovým kováním (horizontální madlo)**  **- opatřit a koordinátorem pohybu dveřních křídel a samouzavíračem**  - stávající dřevěná madla odstranit  - stávající podlahové zavírače a stavěče křídel demontovat (odpojit) | **2** | **-** |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | ROZMĚRY | TYP - POPIS | POČET | |
|  | SCHEM. ZOBRAZENÍ |  |  | |
|  | ZÁRUBEŇ |  | Levé | Pravé |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **12** | **1800 x 2100 mm** | **Stávající** plastové vstupní dveře dvoukřídlé, prosklené bezpečnostním sklem (v plastové prosklené stěně)  Úprava stávajících dveří:  **- opatřit panikovým kováním (horizontální madlo)**  **- opatřit a koordinátorem pohybu dveřních křídel a samouzavíračem** | **1** | **1** |
|  | | | | |

**Poznámky:**

Částečně prosklené dveře se svislým průhledem (položka 1 až 6) jsou navrženy na základě požadavku investora.

Dvoudílné ocelové zárubně pro dodatečnou montáž nutno objednat dle skutečné tloušťky dokončených omítnutých stěn.

U protipožárních dveří budou použity adekvátní typy zárubní v protipožárním provedení.

Ocelové zárubně budou opatřeny 2x vrchním syntetickým nátěrem v barvě dle požadavků investora.

Provedení dveří, včetně kování a zámků upřesní investor při realizaci.

Ostatní, na výkresech neoznačené dveře, jsou stávající, bez úprav.

V Liberci 05/2015 Vypracoval: M. Srna