Cenová nabídka – specifikace prvků

ZŠ Liberec, Oblačná 101/15 – výměna 25 oken 

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
      Pol.    Množství           Popis                 Cena/ks      Celkově
                                                         Kč            Kč
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

      1        3.00 ks           

30

1170

1200

1190

1

                                 okenní křídlo min. 80 mm
                                 okenní rám min. 70 mm /6tikomorový/
                                 povrch : bílá/bílá
                                 výplň  : 4/18/4/18/4 Ug0,5
                                 kování :kliky 4-polohové
                                 Jednokřídlé otev.sklop. leve
                                 příčky : příčka 80mm
                                 parapet dřevotříska,bílá,hloubka 470 mm
                                 rozměry :1190x1200
                                                          0,00          0,00

      2        8.00 ks           

30

1320

920

595

595

30

2240

2270

1190

1

2

3

                                 okenní křídlo min. 80 mm
                                 okenní rám min. 70 mm /6tikomorový/
                                 povrch : bílá/bílá
                                 výplň  : 4/18/4kůračirá/18/4 Ug0,5
                                 kování :kliky 4-polohové
                                 Jednokřídlé otev.sklop. leve
                                 Dvoukr.stulpove okno leve
                                 Dvoukřídlé otev.sklop.pravé
                                 Meziokenní příčka 45mm svislá
                                 Meziokenní příčka 26mm vodorovná
                                 parapet dřevotříska,bílá,hloubka 470 mm
                                 žaluzie PVC, barva bílá 24 ks
                                 rozměry :1190x2270	
                                                          0,00          0,00

      3        1.00 ks           

30

480

510

1200

1

                                 okenní křídlo min. 80 mm
                                 okenní rám min. 70 mm /6tikomorový/
                                 povrch : bílá/bílá
                                 výplň  : 4/18/4/18/4 Ug0,5 
                                 kování : Sklopné okno
                                 příčky :  příčka svislá sklodělící 80 mm
                                 parapet dřevotříska,bílá,hloubka 150 mm
                                 rozměry :1200x510
                                                           0,00          0,00

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
      Pol.    Množství           Popis                 Cena/ks      Celkově
                                                         Kč            Kč
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

      4        4.00 ks           

30

1320

920

595

595

30

2240

2270

1190

1

2

3

                                 okenní křídlo min. 80 mm
                                 okenní rám min. 70 mm
                                 Profil: 6 tikomorový
                                 povrch : bílá/bílá
                                 výplň  : 4/18/4Kůra čirá/18/4 Ug0,5 
                                 Jednokřídlé otev.sklop. leve
                                 Dvoukr.stulpove okno leve
                                 Dvoukřídlé otev.sklop.pravé
                                 Meziokenní příčka 45mm svislá
                                 Meziokenní příčka 26mm vodorovná
                                 parapet dřevotříska,bílá,hloubka 470 mm
                                 rozměry :1190x2270
                                                          0,00         0,00

      5        1.00 ks           

30

1320

920

595

595

30

2240

2270

1190

1

2

3

                                 okenní křídlo min. 80 mm
                                 okenní rám min. 70 mm
                                 Profil: 6 tikomorový
                                 povrch : bílá/bílá
                                 výplň  : horní okno PUR deska 24 mm, bílá
                                 výplň  : 4/18/4Kůra čirá /18/4
                                 dolní skla Ug0,5
                                 Jednokřídlé otev.sklop. leve
                                 Dvoukr.stulpove okno leve
                                 Dvoukřídlé otev.sklop.pravé
                                 Meziokenní příčka 45mm svislá
                                 Meziokenní příčka 26mm vodorovná

                                 parapet dřevotříska,bílá,hloubka 470 mm
                                 rozměry :1190x2270
                                                          0,00          0,00

      6        8.00 ks           

30

1320

920

595

595

30

2240

2270

1190

1

2

3

                                 okenní křídlo min. 80 mm
                                 okenní rám min. 70 mm
                                 Profil: 6 tikomorový
                                 povrch : bílá/bílá
                                 výplň  : 4/18/4/18/4 Ug0,5 
                                 Jednokřídlé otev.sklop. leve
                                 Dvoukr.stulpove okno leve
                                 Dvoukřídlé otev.sklop.pravé
                                 Meziokenní příčka 45mm svislá
                                 Meziokenní příčka 26mm vodorovná
                                 parapet dřevotříska,bílá,hloubka 470 mm
                                 žaluzie PVC, barva bílá 24 ks
                                 rozměry :1190x2270
                                                          0,00          0,00

      7        176.00 m   

                                                                ————————————
      celková cena pozic                                                0,00
      demontáž s likvidací                                              0,00
      montáž výrobků na turbošr.a pěna                                  0,00
      zednické práce začištění                                          0,00
      malba bílá kolem oken                                             0,00
      parapety vnitřní, vč.montáže                                      0,00
      žaluzie pol.2a6,včetně montáže                                    0,00
      pozink plech venkovní přechod                                     0,00
      rezerva (nesoudržnost omítek ve špaletách)                   25.000,00     
                                                                ————————————
                                                                
      konečná cena bez DPH                                              0,00
      DPH 21%											       0,00
      Konečná cena s DPH 								       0,00 						

       

•	Zobrazení prvků je při pohledu z interiéru, křídla jsou otevíravá
     a sklopná vždy dovnitř, pokud není v textu u položky psáno jinak.
•	Barva z vnější strany bílá, z vnitřní bílá
•	6-ti komorová technologie  
•	Kovové armovací výztuže min 2mm
•	Profily plast, při splnění norem ČSN EN 12608 a ČSN EN14 351-1 je možné použít plastové profily s příměsí recyklátu
•	Tři celoobvodová těsnění (2x dorazové + středové těsnění)
•	Kvalitní celoobvodové kovové kování, s nerezovou povrchovou úpravou Roto, Maco, klička bílá
•	Součinitel prostupu tepla celého okna min. Uw = 1,0Wmk-1   
•	Utěsnění připojovací spáry v interiéru okenní butylovou fólií 
•	Parapety dřevotřískové, bílé, horní krycí vrstva vysokotlaký laminát o síle 0,6 mm
•	Žaluzie interiérové, řetízkové, horizontální, celostínící bílé (řetízky dostatečně dlouhé pro obsluhu)
•	Vnější přechodová lišta z pozinkovaného plechu bude-li potřeba
•	Výmalba špalet kolem rámu celého rámu okna.
•	Požadujeme doložit prohlášení o shodě vydaný na uchazeče 
•	Oplechování nebude měněno, zhotovitel na svou zodpovědnost provede zaměření a následné osazení rámu okna tak, aby stávající oplechování dosedlo do okapové hrany plastového rámu. Cílem je nepoužívat dodatečné řešení (přechodová lišta)