
Příloha č. 7 – Technické specifikace a požadavky



\* Barva z **vnější strany bílá, z vnitřní bílá**

\* Konstrukční hloubka profilů min 76 mm

\* Min 6-ti komorová technologie

\* Ucelého okna = 1,1 Wm-2K-1

\* Hloubka zasklívací drážky min 25 mm (nezaměňovat s tloušťkou izolačního skla).

\* Tři celoobvodová těsnění (2x dorazové + středové těsnění)

\* Kovové armovací výztuže min 2mm

\* Profily pouze bez recyklovaných příměsí (recyklátu)

\* Zasklení Ug = 1,0Wmk-1

\* Součinitel prostupu tepla celého okna UN=Uw ≤ 1.1 Wm-2K-1 Doložit certifikát v českém jazyce vydaný na uchazeče

\* Žaluzie interiérové, řetízkové, horizontální, celostínící bílé, na všechna okna, pokud není uvedeno jinak. (řetízky dostatečně dlouhé pro obsluhu)

\* Parapety komůrkové bílé, pokud není uvedeno jinak.

\* Výmalba špalet 15cm kolem rámu celého rámu okna.

\* Kvalitní celoobvodové kovové kování, s nerezovou povrchovou úpravou Roto , Maco.