**Příloha č. 4 Technická specifikace požadovaných úprav účelové nástavby.**

První pravá roleta

 

* + úprava uložení výbavy
  + úprava demontovaného výsuvu a montáž do spodní části rolety
  + montáž výbavy na výsuv ( mot. pila, mot.rozbrus, kanystry a příslušenství)
* Instalace velkého úložného prostoru pod rolety
  + umístění na pravé, spodní části v prostoru stávajícího uložení reservního kola a nářadí
  + demontáž uložení reservního kola
  + demontáž stávajícího úložného prostoru
  + výroba nového úložného prostoru
  + uzavřeno sklopnými dveřmi sloužícími jako stupačka
  + uzamčeno 2ks zapuštěných zámků
  + umístění elektrocentrály na výsuvné plato
  + umístění kanystru s PHM 20l
  + umístění navíjecí buben PVC - 2ks

Zadní část u čerpadla

 

* Instalace nové LED světelné aleje, oranžová barva - minimálně 6x LED moduly
* světlo zábleskové přídavné modré 2ks - predátor
* instalace osvětlovacího stožáru na levou část nástavby
* úprava koncovky výfuku
* úprava osvětlení žebříku pro výstup na účelovou nástavbu

Kabina posádky vozu



* Výroba a montáž úchytů pro páteřovou desku, pod polici nad dýchacími přístroji
* Instalace nového úložného prostoru pro AKU - umístění v levé zadní, spodní stupačce kabiny řidiče
* světlo zábleskové přídavné modré 2ks – predátor, na masku vozu

Pochozí část účelové nástavby



* Demontáž stávající bedny, montáž napříč za kabinu
* Výroba nové bedny a montáž po pravé straně účelové nástavby délka 2200, šířka 500
* Demontáž pochozí části účelové nástavby a nádrže na pěnidlo
* Oprava konstrukce rámu pěnové nádrže
* Zpětná montáž nádrže na pěnidlo a pochozí části účelové nástavby
* Montáž trhacího háku AL na bok bedny,

První levá roleta



* demontáž stávající výbavy
* demontáž stávajícího osvět. Stožáru
* úprava a montáž Al polic dle přání zákazníka
* montáž- uložení plovoucího čerpadla na plato
* Instalace velkého úložného prostoru pod rolety
* umístění na levé spodní části v prostoru stávajícího uložení AKU
* demontáž AKU
* demontáž stávajícího úložného prostoru
* výroba nového úložného prostoru
* uzavřeno sklopnými dveřmi sloužícími jako stupačka
* uzamčeno 2ks zapuštěných zámků
* umístění kalového čerpadla HERON 600x450
* umístění elektrického kalového čerpadla SEPTIK
* umístění 4ks gumových hadic C
* přejezdové můstky gumové 2ks