**DOPLNĚK PD č. 1 z 28.7.2021**

**Souvislá údržba po opravách IS, MK - Ondříčkova, Hálkova, Heydukova**

Tento doplněk řeší zapracování podmínek a připomínek do projektové dokumentace dle stanoviska NIPI z 27.4.2021 č.j. 027210046:

Viz

* bod 1. – konstatování všeobecných požadavků, vyplývajících z vyhlášky 398/2009sb
* bod 2.a – splnění dle stavebního řádu
* bod 2.b – osazení zábradlí v úsecích s podélným sklonem nad 8,33%:

V trase „C“ a „D“ osazení zábradlí do PD doplněno – viz výkresová příloha tohoto doplňku PD

V trase „A“ bude od osazení zábradlí upuštěno z důvodu nevhodných prostorových podmínek pro osazení zábradlí (nedostatečná šířka chodníku resp. průchozího profilu při osazení zábradlí a zachování bezpečnostního odstupu od vozovky) a nevyhovujících podmínek pro osazení madla na stávající oplocení v majetku vlastníků přilehlých nemovitostí.

* Bod 2.c – Zřízení odpočívadla:

S ohledem na stávající konfiguraci terénu, vozovky a vjezdů, nelze odpočívadlo řádně umístit v délce do 200m. Odpočívadlo zřízeno v km 0,220 – viz výkresová příloha tohoto doplňku PD

* Bod 2.d – příčný sklon míst u přecházení:

V trase „A“, km 0,004: niveleta upravena – viz výkresová příloha tohoto doplňku PD

V trase „B“, km 0,009: splněno, příčný sklon místa pro přecházení činní 0,59% viz podélný profil

* Bod 3 – podmínka pro zhotovitele stavby
* Bod 4 - podmínka pro zhotovitele stavby
* Bod 5 - podmínka PD splněna

Bod 6.a – do PD doplněno – viz výkresová příloha tohoto doplňku PD

Bod 6.b – do PD doplněno – viz výkresová příloha tohoto doplňku PD

* Bod 7a – barevnost dlažeb bude dořešena před zahájením stavby – podléhá schválení KAM
* Bod 7.b – do PD doplněno – viz výkresová příloha tohoto doplňku PD
* Bod 7.c - podmínka pro zhotovitele stavby
* Bod 7d - podmínka PD splněna
* Bod 7.e – do PD doplněno – viz výkresová příloha tohoto doplňku PD
* Bod 8 a-c - podmínka pro zhotovitele stavby
* Bod 9 - podmínka PD splněna
* Bod 10 - podmínka PD splněna
* Bod 11 podmínka pro zhotovitele stavby

Přílohy :

* Situace
* Zábradlí
* Podélný řez trasa „A“, místo pro přecházení