TERASA NA STŘEŠE HORNÍ STANICE LANOVÉ DRÁHY NA JEŠTĚDU

Nová terasa na střeše lanové dráhy v místě původní terasy by měla rozšířit návštěvnické prostory v okolí stavby. Tvarem navazuje na měkké křivky vrcholového plata, na kterém stojí vysílač a dotváří ho. Konstrukce je uvažována kovová s pochozí plochou z panelů z vysokopevnostního betonu. Odstínem pochozí plochy by měla navázat na „horu“, na terén vyskládaný z místního kameniva, a tak se připojit k povrchu vrcholového plata.

Na nejbližším okolí věže je vidět, jak jsou v rámci rozvoje telekomunikačních a sdělovacích technologií postupně obsazována volná místa na tomto veřejném prostranství. Hrozny antén jsou rozmístěny všude tam, kde se nenachází žádné překážky bránící přenosu signálu. Pokud má dojít k úpravě ploch na vrcholu kopce bude nezbytně nutné provést revizi všech těchto komunikačních systémů.

Antény, které se dnes nachází na střeše stávající lanovky by se měly přesunout buď do vysílacího bubnu pod laminátem. Zde je kapacita omezená a antény musejí mít větší průměr, nebo do navržených technických nosičů antén ve svahu, situovaných dle vysílacích směrů ČRA a pod zorným úhlem výhledů od vysílače.