Mateřská škola Srdíčko p.o.
Oldřichova 836/5
460 03 Liberec 3

Pol.         Množství           Lokalizace a popis                 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
      1.       1.00 ks           mandlovna

1025

1025

30

1750

1780

2050

1

2

                                 okenní křídlo
                                 okenní rám
                                 povrch : Kašír 5005 RAL/bílá dovni
                                 sklo :U1,1 nebo U1,0
                                 parapetní profil 30 mm
                                 rozměry :2050x1780

      2.       1.00 ks           mandlovna

1025

1025

30

1750

1780

2050

1

2

                                 okenní křídlo
                                 okenní rám
                                 povrch : Kašír 5005 RAL/bílá dovni
                                 sklo :U1,1 nebo U1,0
                                 parapetní profil 30 mm
                                 rozměry :2050x1780

      3.       1.00 ks           wc červená

30

640

1420

30

2060

2090

1480

1

2

                                 okenní křídlo
                                 okenní rám
                                 povrch : Kašír 5005 RAL/bílá dovni
                                 sklo :U1,1 nebo U1,0
                                 parapetní profil 30 mm
                                 rozměry :1480x2090

      4.       1.00 ks           umývárna

30

640

1420

30

2060

2090

1480

1

2

                                 okenní křídlo
                                 okenní rám
                                 povrch : Kašír 5005 RAL/bílá dovni
                                 sklo :U1,1 nebo U1,0
                                 parapetní profil 30 mm
                                 rozměry :1480x2090

Pol.         Množství           Lokalizace a popis                                 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
      5.       4.00 ks           fialový pokoj

30

640

1420

30

2060

2090

1480

1

2

                                 okenní křídlo
                                 okenní rám
                                 povrch : Kašír 5005 RAL/bílá dovni
                                 sklo :U1,1 nebo U1,0
                                 parapetní profil 30 mm
                                 rozměry :1480x2090

      6.       5.00 ks           fialový pokoj

30

640

1420

30

2060

2090

1480

1

2

                                 okenní křídlo
                                 okenní rám
                                 povrch : Kašír 5005 RAL/bílá dovni
                                 sklo :U1,1 nebo U1,0
                                 parapetní profil 30 mm
                                 rozměry :1480x2090

      7.       1.00 ks           umývárna modrá

30

640

1420

30

2060

2090

1480

1

2

                                 okenní křídlo
                                 okenní rám
                                 povrch : Kašír 5005 RAL/bílá dovni
                                 sklo :U1,1 nebo U1,0
                                 parapetní profil 30 mm
                                 rozměry :1480x2090

     
      8.       1.00 ks             umývárna modrá

2130

570

725

725

2700

1450

1

2

3

                                 FIX-zasklívací drážka
                                 okenní křídlo
                                 okenní rám
                                 povrch : Kašír 5005 RAL/bílá dovni
                                 plochý hliníkový práh
                                 sklodělící příčka výška na osu
                                 800 mm od čisté podlahy
                                 rozměry :1450x2700

 Pol.         Množství           Lokalizace a popis                                  
—————————————————————————————————————————————————————————————————-----

      9.       1.00 ks           šatna modrá

30

1740

1770

1470

1

                                 okenní křídlo
                                 okenní rám
                                 povrch : Kašír 5005 RAL/bílá dovni
                                 sklo :U1,1 nebo U1,0
                                 parapetní profil 30 mm
                                 rozměry :1470x1770

      10.      1.00 ks           WC modrá

30

1740

1770

1470

1

                                 okenní křídlo
                                 okenní rám
                                 povrch : Kašír 5005 RAL/bílá dovni
                                 sklo :U1,1 nebo U1,0
                                 parapetní profil 30 mm
                                 rozměry :1470x1770

      11.      1.00 ks           kuchyňka

30

1740

1770

1470

1

                                 okenní křídlo
                                 okenní rám
                                 povrch : Kašír 5005 RAL/bílá dovni
                                 sklo :U1,1 nebo U1,0
                                 parapetní profil 30 mm
                                 rozměry :1470x1770

      12.      1.00 ks           výdejna

30

1740

1770

1470

1

                                 okenní křídlo
                                 okenní rám
                                 povrch : Kašír 5005 RAL/bílá dovni
                                 sklo :U1,1 nebo U1,0
                                 parapetní profil 30 mm
                                 rozměry :1470x1770

      13.      1.00 ks           komnata

30

1740

1770

1470

1

                                 okenní křídlo
                                 okenní rám
                                 povrch : Kašír 5005 RAL/bílá dovni
                                 sklo :U1,1 nebo U1,0
                                 parapetní profil 30 mm
                                 rozměry :1470x1770

Pol.         Množství           Lokalizace a popis                 
                                                   
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
      14.      1.00 ks           komnata

30

1740

1770

1470

1

                                 okenní křídlo
                                 okenní rám
                                 povrch : Kašír 5005 RAL/bílá dovni
                                 sklo :U1,1 nebo U1,0
                                 parapetní profil 30 mm
                                 rozměry :1470x1770

      15.      1.00 ks           relaxační pokoj

30

1740

1770

1470

1

                                 okenní křídlo
                                 okenní rám
                                 povrch : Kašír 5005 RAL/bílá dovni
                                 sklo :U1,1 nebo U1,0
                                 parapetní profil 30 mm
                                 rozměry :1470x1770

      16.      1.00 ks           WC-učitelé

30

1740

1770

1470

1

                                 okenní křídlo
                                 okenní rám
                                 povrch : Kašír 5005 RAL/bílá dovni
                                 sklo :U1,1 nebo U1,0
                                 parapetní profil 30 mm
                                 rozměry :1470x1770

      17.      1.00 ks           šatna-učitelé

30

1740

1770

1470

1

                                 okenní křídlo
                                 okenní rám
                                 povrch : Kašír 5005 RAL/bílá dovni
                                 sklo :U1,1 nebo U1,0
                                 parapetní profil 30 mm
                                 rozměry :1470x1770

      
Pol.         Množství           Lokalizace a popis                                  
                                          
 ————————————————————————————————————————————————————————

      18.     1.00 ks           šatna

2000

850

1

                                 vchodové dveře levé ven
                                 povrch : Kašír 5005 RAL/bílá dovnitř
                                 výplň  :plná
                                 kování :koule/klika
                                 rozměry :850 x2000

     
Specifikace prací:

      celková cena prvků: 					           
      příplatek za modrý kašír RAL 5005:                     
      dodání na místo montáže:                                  
      demontáž starých oken a parapet:                        
      likvidace kontejner:                                     
	 montáž oken s páskami:                           
	 dodávka a montáž komprimační těsnící pásky:			 
	 vnější přech lišta včetně montáže:                       
	 parapety  vnitřní včetně montáže:                        
      vnitřní a vnější zednické zapravení s výmalbou ostění, včetně 
      materiálu:
      dodávka a montáž vnitřních horizontálních lamelových žaluzií, 
      barva bílá:			 

      								Cena bez DPH:   
										DPH 21%:   
									  Cena s DPH:	

   Součinitel prostupu tepla kompletního výrobku: UW = 1,2 Wm2K

 Zobrazení prvků je při pohledu z interiéru, křídla jsou otevíravá
 a sklopná vždy dovnitř, pokud není v textu u položky psáno jinak.