MŠ Bertík,ul. Údolní, Liberec – výměna oken a dveří

Typ oken : EURO IV 88 a vyšší 
Materiál : 4-vrstvá lepená lamela NAPOJOVANÁ BOROVICE či SMRK 
Kování : celoobvodové – včetně mikroventilace 
vchodové dveře - 3 bodový bezpečnostní zámek 
Zasklení : izolační trojsklo, U=0,6 + TGI rámeček 
Dělení prosklených ploch : oboustranně lepená dřevěná příčka s meziskel. 
 distanční vložkou Duplex v barvě oken 
Těsnění : celoobvodové mikroporézní 
Povrchová úprava : RAL 9001 bílá
Okapnice : hliníková s přerušeným tepelným mostem 
vchod. dveře - hliníková prahová lišta 
Vrchní kování : polohová okenní klika Bernát

       1   1.00 ks          2-dílný element

500

500

1000

1000

1

2

                            dřevo : bor. napojovaná
                            nátěr : lazura
                            kování : 1 x s1 , 1 x fib
                            výplň  : 2 x 3sklo
                            "3.NP Půda"

  2   2.00 ks          2-dílný element

600

600

1500

1200

1

2

                            dřevo : bor. napojovaná
                            nátěr : lazura
                            kování : 1 x stl2k, 1 x osp2k
                            výplň  : 4 x 3sklo
                            "3.NP Kancelář"
                            int. parapet dřevěný 200mm

 3   2.00 ks          1-dílný element

500

1000

1

                            dřevo : bor. napojovaná
                            nátěr : lazura
                            kování : 1 x fib
                            výplň  : 1 x 3sklo
                            "3.NP Kancelář"
                            int. parapet dřevěný 200mm

       4   1.00 ks          1-dílný element

2130

1000

1

                            dřevo : bor. napojovaná
                            nátěr : lazura
                            kování : 1 x osl
                            výplň  : 1 x 3sklo , 1 x PUR29b
                            "3.NP Kancelář"
                            zamykací klička

  5   1.00 ks          3-dílný element

2060

740

700

700

2800

1400

1

2

3

                            dřevo : bor. napojovaná
                            nátěr : lazura
                            kování : 1 x s1   , 1 x stl2k
                                     1 x osp2k
                            výplň  : 4 x 3sklo , 2 x PUR29b
                            "2.NP"
                            zamykací klička
                            renovace mříže

       6   5.00 ks          4-dílný element

1290

760

700

700

2050

1400

1

2

3

4

                            dřevo : bor. napojovaná
                            nátěr : lazura
                            kování : 2 x stl2k, 2 x osp2k
                            výplň  : 4 x 3sklo
                            "2.NP"
                            int. parapet dřevěný 200mm
                            3x renovace mříže

  7   1.00 ks          6-dílný element

2060

730

740

2050

1000

1100

1000

2790

3100

1

2

3

4

5

6

                            dřevo : bor. napojovaná
                            nátěr : lazura
                            kování : 3 x s1   , 1 x osl2k
                                     2 x osp2k
                            výplň  : 6 x 3sklo , 1 x PUR29b
                            "2.NP"
                            int. parapet dřevěný 200mm
                            renovace mříže

       8   1.00 ks          3-dílný element

2060

770

700

700

2830

1400

1

2

3

                            dřevo : bor. napojovaná
                            nátěr : lazura
                            kování : 1 x s1   , 1 x stl2k
                                     1 x osp2k
                            výplň  : 4 x 3sklo , 2 x PUR29b
                            "2.NP"
                            renovace mříže

       9   1.00 ks          1-dílný element

900

600

1

                            dřevo : bor. napojovaná
                            nátěr : lazura
                            kování : 1 x osp
                            výplň  : 1 x 3sklo / chc
                            "2.NP"
                            sklo činčila čirá
                            int. parapet dřevěný 200mm
                            renovace mříže

       

	 10   2.00 ks          4-dílný element

1220

730

700

700

1950

1400

1

2

3

4

                            dřevo : bor. napojovaná
                            nátěr : lazura
                            kování : 2 x stl2k, 2 x osp2k
                            výplň  : 4 x 3sklo
                            "1.NP"
                            int. parapet dřevěný 200mm
                            renovace mříže

      11   2.00 ks          1-dílný element

20.5

1000

20.5

665

1040.9

1

                            dřevo : bor. napojovaná
                            nátěr : lazura
                            kování : 1 x s1
                            výplň  : 1 x 3sklo
                            "1.NP"
                            Oválné okno 1000/1330!!!

      12   1.00 ks          2-dílný element

800

800

1370

1600

1

2

                            dřevo : bor. napojovaná
                            nátěr : lazura
                            kování : 2 x s1
                            výplň  : 2 x 3sklo / chc
                            "1.NP"
                            int. parapet dřevěný 200mm
                            snížené kličky!
                            sklo činčila čirá
                            pákový ovladač
                            renovace mříže

       
 13   3.00 ks          6-dílný element

1200

1030

666.7

666.7

666.7

1600

630

2230

2000

1

2

3

4

5

6

                            dřevo : bor. napojovaná
                            nátěr : lazura
                            kování : 1 x op1  , 1 x osp
                                     1 x ol1  , 1 x osl
                                     1 x stl2k, 1 x osp2k
                            výplň  : 6 x 3sklo
                            "1.NP"
                            int. parapet dřevěný 200mm
                            2x renovace mříže

      14   3.00 ks          2-dílný element

1290

800

2090

1750

1

2

                            dřevo : bor. napojovaná
                            nátěr : lazura
                            kování : 1 x fib, 1 x s1
                            výplň  : 2 x 3sklo
                            "1.NP"
                            int. parapet dřevěný 200mm
                            renovace mříže

 15   1.00 ks          2-dílný element

2200

800

3000

1040

1

2

                            dřevo : bor. napojovaná
                            nátěr : lazura
                            kování : 1 x s1 , 1 x osl
                            výplň  : 2 x 3sklo , 1 x PUR29b
                            "1.NP"
                            renovace mříže

      

 16   1.00 ks          2-dílný element

2200

800

3000

1040

1

2

                            dřevo : bor. napojovaná
                            nátěr : lazura
                            kování : 1 x s1 , 1 x osp
                            výplň  : 2 x 3sklo , 1 x PUR29b
                            "1.NP"
                            renovace mříže

      

 17   2.00 ks          1-dílný element

1350

800

1

                            dřevo : bor. napojovaná
                            nátěr : lazura
                            kování : 1 x osp
                            výplň  : 1 x 3sklo
                            "1.NP"
                            int. parapet dřevěný 200mm
                            renovace mříže na místě

      18   1.00 ks          6-dílný element

1360

1140

666.7

666.7

666.7

1660

840

2500

2000

1

2

3

4

5

6

                            dřevo : bor. napojovaná
                            nátěr : lazura
                            kování : 1 x op1  , 1 x osp
                                     1 x ol1  , 1 x osl
                                     1 x stl2k, 1 x osp2k
                            výplň  : 6 x 3sklo
                            "1.NP"
                            int. parapet dřevěný 200mm
                            renovace mříže

19   2.00 ks          1-dílný element

1500

900

1

                            dřevo : bor. napojovaná
                            nátěr : lazura
                            kování : 1 x osp
                            výplň  : 2 x 3sklo
                            "1.NP"
                            int. parapet dřevěný 200mm
                            renovace mříže na místě

 20   3.00 ks          4-dílný element

1070

660

700

700

1730

1400

1

2

3

4

                            dřevo : bor. napojovaná
                            nátěr : lazura
                            kování : 2 x stl2k, 2 x osp2k
                            výplň  : 4 x 3sklo
                            "SUTERÉN"
                            int. parapet dřevěný 200mm
                            1x renovace mříže

      21   1.00 ks          6-dílný element

1120

610

566.7

566.7

566.7

1730

1700

1

2

3

4

5

6

                            dřevo : bor. napojovaná
                            nátěr : lazura
                            kování : 2 x osl  , 2 x stl2k
                                     2 x osp2k
                            výplň  : 6 x 3sklo
                            "SUTERÉN"
                            int. parapet dřevěný 200mm
                            renovace mříže

 22   1.00 ks          1-dílný element

900

600

1

                            dřevo : bor. napojovaná
                            nátěr : lazura
                            kování : 1 x osp
                            výplň  : 1 x 3sklo / chc
                            "SUTERÉN"
                            sklo činčila čirá
                            int. parapet dřevěný 200mm
                            renovace mříže

 23   7.00 ks          1-dílný element

750

1300

1

                            dřevo : bor. napojovaná
                            nátěr : lazura
                            kování : 1 x s1
                            výplň  : 2 x 3sklo
                            "SUTERÉN"
                            int. parapet dřevěný 200mm
                            Pákový ovladač
                            síťky proti hmyzu
                            renovace mříže

      24   1.00 ks          1-dílný element

800

800

1

                            dřevo : bor. napojovaná
                            nátěr : lazura
                            kování : 1 x s1
                            výplň  : 1 x 3sklo
                            "SUTERÉN"
                            int. parapet dřevěný 200mm
                            renovace mříže

      25   1.00 ks          1-dílný element

800

800

1

                            DŘEVOHLINÍK
                            dřevo : bor. napojovaná
                            nátěr : lazura
                            Alu : Ral dle výběru
                            kování : 1 x s1
                            výplň  : 1 x 3sklo
                            "SUTERÉN"
                            int. parapet dřevěný 200mm

      

      

 26   1.00 ks          1-dílný element

2200

900

1

                            dřevo : bor. napojovaná
                            nátěr : lazura
                            kování : 1 x fib
                            výplň  : 1 x 3sklo
                            "Okno za vitráží"

      27   1.00 ks          1-dílný element

2200

1000

1

                            dřevo : bor. napojovaná
                            nátěr : lazura
                            kování : 1 x fib
                            výplň  : 1 x 3sklo
                            "Okno za vitráží"

      

 28   1.00 ks          1-dílný element

2200

900

1

                            dřevo : bor. napojovaná
                            nátěr : lazura
                            kování : 1 x fib
                            výplň  : 1 x 3sklo
                            "Okno za vitráží"

      

 

 celková cena pozic ………………………………………………………………………………………………………                            
                D+M Vnitřní parapety hl.200mm……………………………………………………………………………
                D+M pákové ovladače  9ks…………………………………………………………………………………………
                Síťky proti hmyzu    7ks…………………………………………………………………………………………
                Demontáž……………………………………………………………………………………………………………………………………
                Likvidace 52ks……………………………………………………………………………………………………………………
                Montáž…………………………………………………………………………………………………………………………………………
                Úprava vitráží……………………………………………………………………………………………………………………
                Zednické zapravení-špaletová………………………………………………………………………………
                Renovace stávajících mříží……………………………………………………………………………………
                                                              —————————————
                celkem                                         
                DPH 21%                           21.00 %        
                                                              —————————————
                konečná suma